

|  |  |
| --- | --- |
| **ИНН 0277068993, КПП 027701001,**  **р/с 40702810500020000142**  **в Филиале ОАО «УралСиб» в г. Уфа**  **к/с 30101810600000000770**  **БИК 048073770** | **Республика Татарстан г. Казань,**  **с. Константиновка, ул. Мира, д.34 «Б»**  **Тел/факс: (843) 2-124-124, 2-124-024**  **моб. тел.: 8-9196216390**  **e-mail:** [**servis-kazan@grs-ufa.ru**](mailto:servis-kazan@grs-ufa.ru) |

**Стоимость услуг на дробильносортировочное оборудование**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование видов работ ДСО** | **норм час** | **Стоимость работ без учета зч** |
| замена броней щёковой дробилки | 12 | 19200 |
| замена броней конусной дробилки | 24 | 38400 |
| замена сито наклонного грохота | 8 | 12800 |
| диагностика гидросистемы | 6 | 9600 |
| диагностика электрооборудования | 6 | 9600 |
| замена боковых футировок камеры дробления щёковой дробилки | 6 | 9600 |
| ремонт механизма эксентрика конусной дробилки | 12 | 19200 |
| замена главной конвеерной ленты щёковой дробилки | 12 | 19200 |
| замена гидроцилинра распорной плиты | 5 | 8000 |
| техническое обслуживание 250м/ч | 5 | 8000 |
| техническое обслуживание 500м/ч | 5 | 8000 |
| техническое обслуживание 1000м/ч | 8 | 12800 |
| техническое обслуживание 1250м/ч | 5 | 8000 |
| техническое обслуживание 1500м/ч | 8 | 12800 |
| замена главной передачи (траков) | 12 | 19200 |
| замена ленты питателя конусной дробилки | 16 | 25600 |
| замена отводящей конвеерной ленты | 10 | 16000 |
| замена ролика отводящей конвеерной ленты | 1 | 1600 |
| замена ролика на разгрузочном бункере | 12 | 19200 |
| замена гидромотора конвеера | 3 | 4800 |
| замена главного насоа щёковой дробилки | 6 | 9600 |
| замена главного насоса конусной дробилки | 3 | 4800 |
| замена главного насоса грохота | 6 | 9600 |
| замена РВД | 0,5 | 800 |
| замена подшипников ведомых барабанов | 6 | 9600 |
| замена подшипников ведущего барабана | 9 | 14400 |
| замена конвеерных барабанов | 10 | 16000 |
| ремонт конвеерных барабанов | 12 | 19200 |
| диагностика ДВС | 5 | 8000 |
| замена датчика скорости главного конвеера | 1 | 1600 |
| замена одного нода | 1 | 1600 |
| замена электрожгутов пораме | 12 | 19200 |
| капитальный ремот с заменой элктрооборудования в панеле управления | 12 | 19200 |
| замена распорной плиты щековой дробилки | 8 | 12800 |
| Замена фтулок г/ц распорной плиты | 5 | 8000 |
| Настройка производительности | 8 | 12800 |

IfbbOLNLmSc